МП трест «Теплофикация» приглашает инвесторов на проектирование, строительство блочно-модульной водогрейной котельной и инженерных сетей в южной части г.Магнитогорска.
Теплопроизводительность котельной 150 Гкал/час (174МВт).
Автоматизированная блочно-модульная котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде отопления, горячего водоснабжения и вентиляции с подачей тепла на строящиеся объекты микрорайонов южной части города.
Топливо:
Основное- природный газ среднего давления с расходом
не более 20000 м3/час.
Резервное- дизельное топливо.
Теплоноситель: — теплофикационная вода:
Температурный график — 110-700С, рабочее давление — 1,6МПа.
Проектные решения должны обеспечить возможность работы источника по температурным графикам 150-700С и 110-700С.
Источник водоснабжения котельной — городская водопроводная сеть.
Расход пожарно-питьевой воды ≈ 3,75 м3/час.
Площадь земельного участка:3,0 га, площадь застройки определяется проектом.
Установленная мощность электропотреблениядо 3МВт.
Электроснабжение по I категории.
Предлагаемый состав водогрейной котельной:
•	5 водогрейных котлов по 30 Гкал/час (34,8 МВт) или 3 водогрейных котла по 50 Гкал/час (58МВт) с индивидуальными дымовыми трубами;
•	электроподстанция;
•	газораспределительный пункт (ГРП);
•	химводоочистка и баки запаса ХОВ;
•	инженерные сети для собственных нужд (пожарно-питьевой водопровод, канализация, водопровод пром.воды, электроснабжение и газоснабжение).
Блочный принцип комплектования котельной позволит вводить поэтапно требующие тепловые мощности, исходя из темпов застройки микрорайонов города.
Ваши предложения просим направлять:
МП трест «Теплофикация», ул. Ручьева, д.5а г.Магнитогорск, Челябинская обл. Россия, 455000
тел.(3519) 34-42-43, факс.(3519) 35-91-62
E-mail: magteplo@mail.ru
Контактное лицо: первый заместитель директора
Павленко Николай Иванович
тел. 34-28-21